AAA                           ; 37                   [8086]
AAS                           ; 3F                   [8086]
AAD                           ; D5 0A                [8086] 
AAD imm                       ; D5 ib                [8086]
AAM                           ; D4 0A                [8086] 
AAM imm                       ; D4 ib                [8086]
ADC AL,imm8                   ; 14 ib                [8086] 
ADC AX,imm16                  ; o16 15 iw            [8086] 
ADC EAX,imm32                 ; o32 15 id            [386]
ADC r/m8,reg8                 ; 10 /r                [8086] 
ADC r/m16,reg16               ; o16 11 /r            [8086] 
ADC r/m32,reg32               ; o32 11 /r            [386]
ADC reg8,r/m8                 ; 12 /r                [8086] 
ADC reg16,r/m16               ; o16 13 /r            [8086] 
ADC reg32,r/m32               ; o32 13 /r            [386]
ADC r/m8,imm8                 ; 80 /2 ib             [8086] 
ADC r/m16,imm16               ; o16 81 /2 iw         [8086] 
ADC r/m32,imm32               ; o32 81 /2 id         [386]
ADC r/m16,imm8                ; o16 83 /2 ib         [8086] 
ADC r/m32,imm8                ; o32 83 /2 ib         [386]
ADD AL,imm8                   ; 04 ib                [8086] 
ADD AX,imm16                  ; o16 05 iw            [8086] 
ADD EAX,imm32                 ; o32 05 id            [386]
ADD r/m8,reg8                 ; 00 /r                [8086] 
ADD r/m16,reg16               ; o16 01 /r            [8086] 
ADD r/m32,reg32               ; o32 01 /r            [386]
ADD reg8,r/m8                 ; 02 /r                [8086] 
ADD reg16,r/m16               ; o16 03 /r            [8086] 
ADD reg32,r/m32               ; o32 03 /r            [386]
ADD r/m8,imm8                 ; 80 /0 ib             [8086] 
ADD r/m16,imm16               ; o16 81 /0 iw         [8086] 
ADD r/m32,imm32               ; o32 81 /0 id         [386]
ADD r/m16,imm8                ; o16 83 /0 ib         [8086]
ADD r/m32,imm8                ; o32 83 /0 ib         [386]
AND AL,imm8                   ; 24 ib                [8086] 
AND AX,imm16                  ; o16 25 iw            [8086] 
AND EAX,imm32                 ; o32 25 id            [386]
AND r/m8,reg8                 ; 20 /r                [8086] 
AND r/m16,reg16               ; o16 21 /r            [8086] 
AND r/m32,reg32               ; o32 21 /r            [386]
AND reg8,r/m8                 ; 22 /r                [8086] 
AND reg16,r/m16               ; o16 23 /r            [8086] 
AND reg32,r/m32               ; o32 23 /r            [386]
AND r/m8,imm8                 ; 80 /4 ib             [8086] 
AND r/m16,imm16               ; o16 81 /4 iw         [8086] 
AND r/m32,imm32               ; o32 81 /4 id         [386]
AND r/m16,imm8                ; o16 83 /4 ib         [8086] 
AND r/m32,imm8                ; o32 83 /4 ib         [386]
ARPL r/m16,reg16              ; 63 /r                [286,PRIV]
BOUND reg16,mem               ; o16 62 /r            [186] 
BOUND reg32,mem               ; o32 62 /r            [386]
BSF reg16,r/m16               ; o16 0F BC /r         [386] 
BSF reg32,r/m32               ; o32 0F BC /r         [386]
BSR reg16,r/m16               ; o16 0F BD /r         [386] 
BSR reg32,r/m32               ; o32 0F BD /r         [386]
BSWAP reg32                   ; o32 0F C8+r          [486]
BT r/m16,reg16                ; o16 0F A3 /r         [386] 
BT r/m32,reg32                ; o32 0F A3 /r         [386] 
BT r/m16,imm8                 ; o16 0F BA /4 ib      [386] 
BT r/m32,imm8                 ; o32 0F BA /4 ib      [386]
BTC r/m16,reg16               ; o16 0F BB /r         [386] 
BTC r/m32,reg32               ; o32 0F BB /r         [386] 
BTC r/m16,imm8                ; o16 0F BA /7 ib      [386] 
BTC r/m32,imm8                ; o32 0F BA /7 ib      [386]
BTR r/m16,reg16               ; o16 0F B3 /r         [386] 
BTR r/m32,reg32               ; o32 0F B3 /r         [386] 
BTR r/m16,imm8                ; o16 0F BA /6 ib      [386] 
BTR r/m32,imm8                ; o32 0F BA /6 ib      [386]
BTS r/m16,reg16               ; o16 0F AB /r         [386] 
BTS r/m32,reg32               ; o32 0F AB /r         [386] 
BTS r/m16,imm                 ; o16 0F BA /5 ib      [386] 
BTS r/m32,imm                 ; o32 0F BA /5 ib      [386]
CALL imm                      ; E8 rw/rd             [8086] 
//CALL imm:imm16                ; o16 9A iw iw         [8086] 
//CALL imm:imm32                ; o32 9A id iw         [386] 
//CALL FAR mem16                ; o16 FF /3            [8086] 
//CALL FAR mem32                ; o32 FF /3            [386] 
CALL r/m16                    ; o16 FF /2            [8086] 
CALL r/m32                    ; o32 FF /2            [386]
CBW                           ; o16 98               [8086] 
CWD                           ; o16 99               [8086] 
CDQ                           ; o32 99               [386] 
CWDE                          ; o32 98               [386]
CLC                           ; F8                   [8086] 
CLD                           ; FC                   [8086] 
CLI                           ; FA                   [8086] 
CLTS                          ; 0F 06                [286,PRIV]
CMC                           ; F5                   [8086]
CMOVcc reg16,r/m16            ; o16 0F 40+cc /r      [P6] 
CMOVcc reg32,r/m32            ; o32 0F 40+cc /r      [P6]
CMP AL,imm8                   ; 3C ib                [8086] 
CMP AX,imm16                  ; o16 3D iw            [8086] 
CMP EAX,imm32                 ; o32 3D id            [386]
CMP r/m8,reg8                 ; 38 /r                [8086] 
CMP r/m16,reg16               ; o16 39 /r            [8086] 
CMP r/m32,reg32               ; o32 39 /r            [386]
CMP reg8,r/m8                 ; 3A /r                [8086] 
CMP reg16,r/m16               ; o16 3B /r            [8086] 
CMP reg32,r/m32               ; o32 3B /r            [386]
CMP r/m8,imm8                 ; 80 /7 ib             [8086] 
CMP r/m16,imm16               ; o16 81 /7 iw         [8086] 
CMP r/m32,imm32               ; o32 81 /7 id         [386]
CMP r/m16,imm8                ; o16 83 /7 ib         [8086] 
CMP r/m32,imm8                ; o32 83 /7 ib         [386]
CMPSB                         ; A6                   [8086] 
CMPSW                         ; o16 A7               [8086] 
CMPSD                         ; o32 A7               [386]
CMPXCHG r/m8,reg8             ; 0F B0 /r             [PENT] 
CMPXCHG r/m16,reg16           ; o16 0F B1 /r         [PENT] 
CMPXCHG r/m32,reg32           ; o32 0F B1 /r         [PENT]
CMPXCHG486 r/m8,reg8          ; 0F A6 /r             [486,UNDOC] 
CMPXCHG486 r/m16,reg16        ; o16 0F A7 /r         [486,UNDOC] 
CMPXCHG486 r/m32,reg32        ; o32 0F A7 /r         [486,UNDOC]
CMPXCHG8B mem                 ; 0F C7 /1             [PENT]
CPUID                         ; 0F A2                [PENT]
DAA                           ; 27                   [8086] 
DAS                           ; 2F                   [8086]
DEC reg16                     ; o16 48+r             [8086] 
DEC reg32                     ; o32 48+r             [386] 
DEC r/m8                      ; FE /1                [8086] 
DEC r/m16                     ; o16 FF /1            [8086] 
DEC r/m32                     ; o32 FF /1            [386]
DIV r/m8                      ; F6 /6                [8086] 
DIV r/m16                     ; o16 F7 /6            [8086] 
DIV r/m32                     ; o32 F7 /6            [386]
EMMS                          ; 0F 77                [PENT,MMX]
ENTER imm,imm                 ; C8 iw ib             [186]
F2XM1                         ; D9 F0                [8086,FPU]
FABS                          ; D9 E1                [8086,FPU]
FADD mem32                    ; D8 /0                [8086,FPU] 
FADD mem64                    ; DC /0                [8086,FPU]
FADD fpureg                   ; D8 C0+r              [8086,FPU] 
FADD ST0,fpureg               ; D8 C0+r              [8086,FPU]
FADD TO fpureg                ; DC C0+r              [8086,FPU] 
FADD fpureg,ST0               ; DC C0+r              [8086,FPU]
FADDP fpureg                  ; DE C0+r              [8086,FPU] 
FADDP fpureg,ST0              ; DE C0+r              [8086,FPU]
FBLD mem80                    ; DF /4                [8086,FPU] 
FBSTP mem80                   ; DF /6                [8086,FPU]
FCHS                          ; D9 E0                [8086,FPU]
FCLEX                         ; 9B DB E2             [8086,FPU] 
FNCLEX                        ; DB E2                [8086,FPU]
FCMOVB fpureg                 ; DA C0+r              [P6,FPU] 
FCMOVB ST0,fpureg             ; DA C0+r              [P6,FPU]
FCMOVBE fpureg                ; DA D0+r              [P6,FPU] 
FCMOVBE ST0,fpureg            ; DA D0+r              [P6,FPU]
FCMOVE fpureg                 ; DA C8+r              [P6,FPU] 
FCMOVE ST0,fpureg             ; DA C8+r              [P6,FPU]
FCMOVNB fpureg                ; DB C0+r              [P6,FPU] 
FCMOVNB ST0,fpureg            ; DB C0+r              [P6,FPU]
FCMOVNBE fpureg               ; DB D0+r              [P6,FPU] 
FCMOVNBE ST0,fpureg           ; DB D0+r              [P6,FPU]
FCMOVNE fpureg                ; DB C8+r              [P6,FPU] 
FCMOVNE ST0,fpureg            ; DB C8+r              [P6,FPU]
FCMOVNU fpureg                ; DB D8+r              [P6,FPU] 
FCMOVNU ST0,fpureg            ; DB D8+r              [P6,FPU]
FCMOVU fpureg                 ; DA D8+r              [P6,FPU] 
FCMOVU ST0,fpureg             ; DA D8+r              [P6,FPU]
FCOM mem32                    ; D8 /2                [8086,FPU] 
FCOM mem64                    ; DC /2                [8086,FPU] 
FCOM fpureg                   ; D8 D0+r              [8086,FPU] 
FCOM ST0,fpureg               ; D8 D0+r              [8086,FPU]
FCOMP mem32                   ; D8 /3                [8086,FPU] 
FCOMP mem64                   ; DC /3                [8086,FPU] 
FCOMP fpureg                  ; D8 D8+r              [8086,FPU] 
FCOMP ST0,fpureg              ; D8 D8+r              [8086,FPU]
FCOMPP                        ; DE D9                [8086,FPU]
FCOMI fpureg                  ; DB F0+r              [P6,FPU] 
FCOMI ST0,fpureg              ; DB F0+r              [P6,FPU]
FCOMIP fpureg                 ; DF F0+r              [P6,FPU] 
FCOMIP ST0,fpureg             ; DF F0+r              [P6,FPU]
FCOS                          ; D9 FF                [386,FPU]
FDECSTP                       ; D9 F6                [8086,FPU]
FDISI                         ; 9B DB E1             [8086,FPU] 
FNDISI                        ; DB E1                [8086,FPU]
FENI                          ; 9B DB E0             [8086,FPU] 
FNENI                         ; DB E0                [8086,FPU]
FDIV mem32                    ; D8 /6                [8086,FPU] 
FDIV mem64                    ; DC /6                [8086,FPU]
FDIV fpureg                   ; D8 F0+r              [8086,FPU] 
FDIV ST0,fpureg               ; D8 F0+r              [8086,FPU]
FDIV TO fpureg                ; DC F8+r              [8086,FPU] 
FDIV fpureg,ST0               ; DC F8+r              [8086,FPU]
FDIVR mem32                   ; D8 /0                [8086,FPU] 
FDIVR mem64                   ; DC /0                [8086,FPU]
FDIVR fpureg                  ; D8 F8+r              [8086,FPU] 
FDIVR ST0,fpureg              ; D8 F8+r              [8086,FPU]
FDIVR TO fpureg               ; DC F0+r              [8086,FPU] 
FDIVR fpureg,ST0              ; DC F0+r              [8086,FPU]
FDIVP fpureg                  ; DE F8+r              [8086,FPU] 
FDIVP fpureg,ST0              ; DE F8+r              [8086,FPU]
FDIVRP fpureg                 ; DE F0+r              [8086,FPU] 
FDIVRP fpureg,ST0             ; DE F0+r              [8086,FPU]
FFREE fpureg                  ; DD C0+r              [8086,FPU]
FIADD mem16                   ; DE /0                [8086,FPU] 
FIADD mem32                   ; DA /0                [8086,FPU]
FICOM mem16                   ; DE /2                [8086,FPU] 
FICOM mem32                   ; DA /2                [8086,FPU]
FICOMP mem16                  ; DE /3                [8086,FPU] 
FICOMP mem32                  ; DA /3                [8086,FPU]
FIDIV mem16                   ; DE /6                [8086,FPU] 
FIDIV mem32                   ; DA /6                [8086,FPU]
FIDIVR mem16                  ; DE /0                [8086,FPU] 
FIDIVR mem32                  ; DA /0                [8086,FPU]
FILD mem16                    ; DF /0                [8086,FPU] 
FILD mem32                    ; DB /0                [8086,FPU] 
FILD mem64                    ; DF /5                [8086,FPU]
FIST mem16                    ; DF /2                [8086,FPU] 
FIST mem32                    ; DB /2                [8086,FPU]
FISTP mem16                   ; DF /3                [8086,FPU] 
FISTP mem32                   ; DB /3                [8086,FPU] 
FISTP mem64                   ; DF /0                [8086,FPU]
FIMUL mem16                   ; DE /1                [8086,FPU] 
FIMUL mem32                   ; DA /1                [8086,FPU]
FINCSTP                       ; D9 F7                [8086,FPU]
FINIT                         ; 9B DB E3             [8086,FPU] 
FNINIT                        ; DB E3                [8086,FPU]
FISUB mem16                   ; DE /4                [8086,FPU] 
FISUB mem32                   ; DA /4                [8086,FPU]
FISUBR mem16                  ; DE /5                [8086,FPU] 
FISUBR mem32                  ; DA /5                [8086,FPU]
FLD mem32                     ; D9 /0                [8086,FPU] 
FLD mem64                     ; DD /0                [8086,FPU] 
FLD mem80                     ; DB /5                [8086,FPU] 
FLD fpureg                    ; D9 C0+r              [8086,FPU]
FLD1                          ; D9 E8                [8086,FPU] 
FLDL2E                        ; D9 EA                [8086,FPU] 
FLDL2T                        ; D9 E9                [8086,FPU] 
FLDLG2                        ; D9 EC                [8086,FPU] 
FLDLN2                        ; D9 ED                [8086,FPU] 
FLDPI                         ; D9 EB                [8086,FPU] 
FLDZ                          ; D9 EE                [8086,FPU]
FLDCW mem16                   ; D9 /5                [8086,FPU]
FLDENV mem                    ; D9 /4                [8086,FPU]
FMUL mem32                    ; D8 /1                [8086,FPU] 
FMUL mem64                    ; DC /1                [8086,FPU]
FMUL fpureg                   ; D8 C8+r              [8086,FPU] 
FMUL ST0,fpureg               ; D8 C8+r              [8086,FPU]
FMUL TO fpureg                ; DC C8+r              [8086,FPU] 
FMUL fpureg,ST0               ; DC C8+r              [8086,FPU]
FMULP fpureg                  ; DE C8+r              [8086,FPU] 
FMULP fpureg,ST0              ; DE C8+r              [8086,FPU]
FNOP                          ; D9 D0                [8086,FPU]
FPATAN                        ; D9 F3                [8086,FPU] 
FPTAN                         ; D9 F2                [8086,FPU]
FPREM                         ; D9 F8                [8086,FPU] 
FPREM1                        ; D9 F5                [386,FPU]
FRNDINT                       ; D9 FC                [8086,FPU]
FSAVE mem                     ; 9B DD /6             [8086,FPU] 
FNSAVE mem                    ; DD /6                [8086,FPU]
FRSTOR mem                    ; DD /4                [8086,FPU]
FSCALE                        ; D9 FD                [8086,FPU]
FSETPM                        ; DB E4                [286,FPU]
FSIN                          ; D9 FE                [386,FPU] 
FSINCOS                       ; D9 FB                [386,FPU]
FSQRT                         ; D9 FA                [8086,FPU]
FST mem32                     ; D9 /2                [8086,FPU] 
FST mem64                     ; DD /2                [8086,FPU] 
FST fpureg                    ; DD D0+r              [8086,FPU]
FSTP mem32                    ; D9 /3                [8086,FPU] 
FSTP mem64                    ; DD /3                [8086,FPU] 
FSTP mem80                    ; DB /0                [8086,FPU] 
FSTP fpureg                   ; DD D8+r              [8086,FPU]
FSTCW mem16                   ; 9B D9 /0             [8086,FPU] 
FNSTCW mem16                  ; D9 /0                [8086,FPU]
FSTENV mem                    ; 9B D9 /6             [8086,FPU] 
FNSTENV mem                   ; D9 /6                [8086,FPU]
FSTSW mem16                   ; 9B DD /0             [8086,FPU] 
FSTSW AX                      ; 9B DF E0             [286,FPU]
FNSTSW mem16                  ; DD /0                [8086,FPU] 
FNSTSW AX                     ; DF E0                [286,FPU]
FSUB mem32                    ; D8 /4                [8086,FPU] 
FSUB mem64                    ; DC /4                [8086,FPU]
FSUB fpureg                   ; D8 E0+r              [8086,FPU] 
FSUB ST0,fpureg               ; D8 E0+r              [8086,FPU]
FSUB TO fpureg                ; DC E8+r              [8086,FPU] 
FSUB fpureg,ST0               ; DC E8+r              [8086,FPU]
FSUBR mem32                   ; D8 /5                [8086,FPU] 
FSUBR mem64                   ; DC /5                [8086,FPU]
FSUBR fpureg                  ; D8 E8+r              [8086,FPU] 
FSUBR ST0,fpureg              ; D8 E8+r              [8086,FPU]
FSUBR TO fpureg               ; DC E0+r              [8086,FPU] 
FSUBR fpureg,ST0              ; DC E0+r              [8086,FPU]
FSUBP fpureg                  ; DE E8+r              [8086,FPU] 
FSUBP fpureg,ST0              ; DE E8+r              [8086,FPU]
FSUBRP fpureg                 ; DE E0+r              [8086,FPU] 
FSUBRP fpureg,ST0             ; DE E0+r              [8086,FPU]
FTST                          ; D9 E4                [8086,FPU]
FUCOM fpureg                  ; DD E0+r              [386,FPU] 
FUCOM ST0,fpureg              ; DD E0+r              [386,FPU]
FUCOMP fpureg                 ; DD E8+r              [386,FPU] 
FUCOMP ST0,fpureg             ; DD E8+r              [386,FPU]
FUCOMPP                       ; DA E9                [386,FPU]
FUCOMI fpureg                 ; DB E8+r              [P6,FPU] 
FUCOMI ST0,fpureg             ; DB E8+r              [P6,FPU]
FUCOMIP fpureg                ; DF E8+r              [P6,FPU] 
FUCOMIP ST0,fpureg            ; DF E8+r              [P6,FPU]
FXAM                          ; D9 E5                [8086,FPU]
FXCH                          ; D9 C9                [8086,FPU] 
FXCH fpureg                   ; D9 C8+r              [8086,FPU] 
FXCH fpureg,ST0               ; D9 C8+r              [8086,FPU] 
FXCH ST0,fpureg               ; D9 C8+r              [8086,FPU]
FXTRACT                       ; D9 F4                [8086,FPU]
FYL2X                         ; D9 F1                [8086,FPU] 
FYL2XP1                       ; D9 F9                [8086,FPU]
HLT                           ; F4                   [8086]
IBTS r/m16,reg16              ; o16 0F A7 /r         [386,UNDOC] 
IBTS r/m32,reg32              ; o32 0F A7 /r         [386,UNDOC]
IDIV r/m8                     ; F6 /7                [8086] 
IDIV r/m16                    ; o16 F7 /7            [8086] 
IDIV r/m32                    ; o32 F7 /7            [386]
IMUL r/m8                     ; F6 /5                [8086] 
IMUL r/m16                    ; o16 F7 /5            [8086] 
IMUL r/m32                    ; o32 F7 /5            [386]
IMUL reg16,r/m16              ; o16 0F AF /r         [386] 
IMUL reg32,r/m32              ; o32 0F AF /r         [386]
IMUL reg16,imm8               ; o16 6B /r ib         [286] 
IMUL reg16,imm16              ; o16 69 /r iw         [286] 
IMUL reg32,imm8               ; o32 6B /r ib         [386] 
IMUL reg32,imm32              ; o32 69 /r id         [386]
//IMUL reg16,r/m16,imm8         ; o16 6B /r ib         [286] 
//IMUL reg16,r/m16,imm16        ; o16 69 /r iw         [286] 
//IMUL reg32,r/m32,imm8         ; o32 6B /r ib         [386] 
//IMUL reg32,r/m32,imm32        ; o32 69 /r id         [386]
IN AL,imm8                    ; E4 ib                [8086] 
IN AX,imm8                    ; o16 E5 ib            [8086] 
IN EAX,imm8                   ; o32 E5 ib            [386] 
IN AL,DX                      ; EC                   [8086] 
IN AX,DX                      ; o16 ED               [8086] 
IN EAX,DX                     ; o32 ED               [386]
INC reg16                     ; o16 40+r             [8086] 
INC reg32                     ; o32 40+r             [386] 
INC r/m8                      ; FE /0                [8086] 
INC r/m16                     ; o16 FF /0            [8086] 
INC r/m32                     ; o32 FF /0            [386]
INSB                          ; 6C                   [186] 
INSW                          ; o16 6D               [186] 
INSD                          ; o32 6D               [386]
INT imm8                      ; CD ib                [8086]
INT1                          ; F1                   [P6] 
ICEBP                         ; F1                   [P6] 
INT01                         ; F1                   [P6]
INT3                          ; CC                   [8086]
INTO                          ; CE                   [8086]
INVD                          ; 0F 08                [486]
INVLPG mem                    ; 0F 01 /0             [486]
IRET                          ; CF                   [8086] 
IRETW                         ; o16 CF               [8086] 
IRETD                         ; o32 CF               [386]
JCXZ imm                      ; o16 E3 rb            [8086] 
JECXZ imm                     ; o32 E3 rb            [386]
JMP imm                       ; E9 rw/rd             [8086] 
JMP SHORT imm                 ; EB rb                [8086] 
//JMP imm:imm16                 ; o16 EA iw iw         [8086] 
//JMP imm:imm32                 ; o32 EA id iw         [386] 
//JMP FAR mem                   ; o16 FF /5            [8086] 
//JMP FAR mem                   ; o32 FF /5            [386] 
JMP r/m16                     ; o16 FF /4            [8086] 
JMP r/m32                     ; o32 FF /4            [386]
LAHF                          ; 9F                   [8086]
LAR reg16,r/m16               ; o16 0F 02 /r         [286,PRIV] 
LAR reg32,r/m32               ; o32 0F 02 /r         [286,PRIV]
LDS reg16,mem                 ; o16 C5 /r            [8086] 
LDS reg32,mem                 ; o32 C5 /r            [8086]
LES reg16,mem                 ; o16 C4 /r            [8086] 
LES reg32,mem                 ; o32 C4 /r            [8086]
LFS reg16,mem                 ; o16 0F B4 /r         [386] 
LFS reg32,mem                 ; o32 0F B4 /r         [386]
LGS reg16,mem                 ; o16 0F B5 /r         [386] 
LGS reg32,mem                 ; o32 0F B5 /r         [386]
LSS reg16,mem                 ; o16 0F B2 /r         [386] 
LSS reg32,mem                 ; o32 0F B2 /r         [386]
LEA reg16,mem                 ; o16 8D /r            [8086] 
LEA reg32,mem                 ; o32 8D /r            [8086]
LEAVE                         ; C9                   [186]
LGDT mem                      ; 0F 01 /2             [286,PRIV] 
LIDT mem                      ; 0F 01 /3             [286,PRIV] 
LLDT r/m16                    ; 0F 00 /2             [286,PRIV]
LMSW r/m16                    ; 0F 01 /6             [286,PRIV]
LOADALL                       ; 0F 07                [386,UNDOC] 
LOADALL286                    ; 0F 05                [286,UNDOC]
LODSB                         ; AC                   [8086] 
LODSW                         ; o16 AD               [8086] 
LODSD                         ; o32 AD               [386]
LOOP imm                      ; E2 rb                [8086] 
LOOP imm,CX                   ; a16 E2 rb            [8086] 
LOOP imm,ECX                  ; a32 E2 rb            [386]
LOOPE imm                     ; E1 rb                [8086] 
LOOPE imm,CX                  ; a16 E1 rb            [8086] 
LOOPE imm,ECX                 ; a32 E1 rb            [386] 
LOOPZ imm                     ; E1 rb                [8086] 
LOOPZ imm,CX                  ; a16 E1 rb            [8086] 
LOOPZ imm,ECX                 ; a32 E1 rb            [386]
LOOPNE imm                    ; E0 rb                [8086] 
LOOPNE imm,CX                 ; a16 E0 rb            [8086] 
LOOPNE imm,ECX                ; a32 E0 rb            [386] 
LOOPNZ imm                    ; E0 rb                [8086] 
LOOPNZ imm,CX                 ; a16 E0 rb            [8086] 
LOOPNZ imm,ECX                ; a32 E0 rb            [386]
LSL reg16,r/m16               ; o16 0F 03 /r         [286,PRIV] 
LSL reg32,r/m32               ; o32 0F 03 /r         [286,PRIV]
LTR r/m16                     ; 0F 00 /3             [286,PRIV]
MOV AL,memoffs8               ; A0 ow/od             [8086] 
MOV AX,memoffs16              ; o16 A1 ow/od         [8086] 
MOV EAX,memoffs32             ; o32 A1 ow/od         [386] 
MOV memoffs8,AL               ; A2 ow/od             [8086] 
MOV memoffs16,AX              ; o16 A3 ow/od         [8086] 
MOV memoffs32,EAX             ; o32 A3 ow/od         [386]
MOV r/m8,reg8                 ; 88 /r                [8086] 
MOV r/m16,reg16               ; o16 89 /r            [8086] 
MOV r/m32,reg32               ; o32 89 /r            [386] 
MOV reg8,r/m8                 ; 8A /r                [8086] 
MOV reg16,r/m16               ; o16 8B /r            [8086] 
MOV reg32,r/m32               ; o32 8B /r            [386]
MOV reg8,imm8                 ; B0+r ib              [8086] 
MOV reg16,imm16               ; o16 B8+r iw          [8086] 
MOV reg32,imm32               ; o32 B8+r id          [386] 
MOV r/m8,imm8                 ; C6 /0 ib             [8086] 
MOV r/m16,imm16               ; o16 C7 /0 iw         [8086] 
MOV r/m32,imm32               ; o32 C7 /0 id         [386]
MOV r/m16,segreg              ; o16 8C /r            [8086] 
MOV r/m32,segreg              ; o32 8C /r            [386] 
MOV segreg,r/m16              ; o16 8E /r            [8086] 
MOV segreg,r/m32              ; o32 8E /r            [386]
MOV reg32,CR0/2/3/4           ; 0F 20 /r             [386] 
MOV reg32,DR0/1/2/3/6/7       ; 0F 21 /r             [386] 
MOV reg32,TR3/4/5/6/7         ; 0F 24 /r             [386] 
MOV CR0/2/3/4,reg32           ; 0F 22 /r             [386] 
MOV DR0/1/2/3/6/7,reg32       ; 0F 23 /r             [386] 
MOV TR3/4/5/6/7,reg32         ; 0F 26 /r             [386]
MOVD mmxreg,r/m32             ; 0F 6E /r             [PENT,MMX] 
MOVD r/m32,mmxreg             ; 0F 7E /r             [PENT,MMX]
MOVQ mmxreg,r/m64             ; 0F 6F /r             [PENT,MMX] 
MOVQ r/m64,mmxreg             ; 0F 7F /r             [PENT,MMX]
MOVSB                         ; A4                   [8086] 
MOVSW                         ; o16 A5               [8086] 
MOVSD                         ; o32 A5               [386]
MOVSX reg16,r/m8              ; o16 0F BE /r         [386] 
MOVSX reg32,r/m8              ; o32 0F BE /r         [386] 
MOVSX reg32,r/m16             ; o32 0F BF /r         [386]
MOVZX reg16,r/m8              ; o16 0F B6 /r         [386] 
MOVZX reg32,r/m8              ; o32 0F B6 /r         [386] 
MOVZX reg32,r/m16             ; o32 0F B7 /r         [386]
MUL r/m8                      ; F6 /4                [8086] 
MUL r/m16                     ; o16 F7 /4            [8086] 
MUL r/m32                     ; o32 F7 /4            [386]
NEG r/m8                      ; F6 /3                [8086] 
NEG r/m16                     ; o16 F7 /3            [8086] 
NEG r/m32                     ; o32 F7 /3            [386]
NOT r/m8                      ; F6 /2                [8086] 
NOT r/m16                     ; o16 F7 /2            [8086] 
NOT r/m32                     ; o32 F7 /2            [386]
NOP                           ; 90                   [8086]
OR AL,imm8                    ; 0C ib                [8086] 
OR AX,imm16                   ; o16 0D iw            [8086] 
OR EAX,imm32                  ; o32 0D id            [386]
OR r/m8,reg8                  ; 08 /r                [8086] 
OR r/m16,reg16                ; o16 09 /r            [8086] 
OR r/m32,reg32                ; o32 09 /r            [386]
OR reg8,r/m8                  ; 0A /r                [8086] 
OR reg16,r/m16                ; o16 0B /r            [8086] 
OR reg32,r/m32                ; o32 0B /r            [386]
OR r/m8,imm8                  ; 80 /1 ib             [8086] 
OR r/m16,imm16                ; o16 81 /1 iw         [8086] 
OR r/m32,imm32                ; o32 81 /1 id         [386]
OR r/m16,imm8                 ; o16 83 /1 ib         [8086] 
OR r/m32,imm8                 ; o32 83 /1 ib         [386]
OUT imm8,AL                   ; E6 ib                [8086] 
OUT imm8,AX                   ; o16 E7 ib            [8086] 
OUT imm8,EAX                  ; o32 E7 ib            [386] 
OUT DX,AL                     ; EE                   [8086] 
OUT DX,AX                     ; o16 EF               [8086] 
OUT DX,EAX                    ; o32 EF               [386]
OUTSB                         ; 6E                   [186]
OUTSW                         ; o16 6F               [186]
OUTSD                         ; o32 6F               [386]
PACKSSDW mmxreg,r/m64         ; 0F 6B /r             [PENT,MMX] 
PACKSSWB mmxreg,r/m64         ; 0F 63 /r             [PENT,MMX] 
PACKUSWB mmxreg,r/m64         ; 0F 67 /r             [PENT,MMX]
PADDB mmxreg,r/m64            ; 0F FC /r             [PENT,MMX] 
PADDW mmxreg,r/m64            ; 0F FD /r             [PENT,MMX] 
PADDD mmxreg,r/m64            ; 0F FE /r             [PENT,MMX]
PADDSB mmxreg,r/m64           ; 0F EC /r             [PENT,MMX] 
PADDSW mmxreg,r/m64           ; 0F ED /r             [PENT,MMX]
PADDUSB mmxreg,r/m64          ; 0F DC /r             [PENT,MMX] 
PADDUSW mmxreg,r/m64          ; 0F DD /r             [PENT,MMX]
PADDSIW mmxreg,r/m64          ; 0F 51 /r             [CYRIX,MMX]
PAND mmxreg,r/m64             ; 0F DB /r             [PENT,MMX] 
PANDN mmxreg,r/m64            ; 0F DF /r             [PENT,MMX]
PAVEB mmxreg,r/m64            ; 0F 50 /r             [CYRIX,MMX]
PCMPEQB mmxreg,r/m64          ; 0F 74 /r             [PENT,MMX] 
PCMPEQW mmxreg,r/m64          ; 0F 75 /r             [PENT,MMX] 
PCMPEQD mmxreg,r/m64          ; 0F 76 /r             [PENT,MMX]
PCMPGTB mmxreg,r/m64          ; 0F 64 /r             [PENT,MMX] 
PCMPGTW mmxreg,r/m64          ; 0F 65 /r             [PENT,MMX] 
PCMPGTD mmxreg,r/m64          ; 0F 66 /r             [PENT,MMX]
PDISTIB mmxreg,mem64          ; 0F 54 /r             [CYRIX,MMX]
PMACHRIW mmxreg,mem64         ; 0F 5E /r             [CYRIX,MMX]
PMADDWD mmxreg,r/m64          ; 0F F5 /r             [PENT,MMX]
PMAGW mmxreg,r/m64            ; 0F 52 /r             [CYRIX,MMX]
PMULHRW mmxreg,r/m64          ; 0F 59 /r             [CYRIX,MMX] 
PMULHRIW mmxreg,r/m64         ; 0F 5D /r             [CYRIX,MMX]
PMULHW mmxreg,r/m64           ; 0F E5 /r             [PENT,MMX] 
PMULLW mmxreg,r/m64           ; 0F D5 /r             [PENT,MMX]
PMVZB mmxreg,mem64            ; 0F 58 /r             [CYRIX,MMX] 
PMVNZB mmxreg,mem64           ; 0F 5A /r             [CYRIX,MMX] 
PMVLZB mmxreg,mem64           ; 0F 5B /r             [CYRIX,MMX] 
PMVGEZB mmxreg,mem64          ; 0F 5C /r             [CYRIX,MMX]
POP reg16                     ; o16 58+r             [8086] 
POP reg32                     ; o32 58+r             [386]
POP r/m16                     ; o16 8F /0            [8086] 
POP r/m32                     ; o32 8F /0            [386]
POP CS                        ; 0F                   [8086,UNDOC] 
POP DS                        ; 1F                   [8086] 
POP ES                        ; 07                   [8086] 
POP SS                        ; 17                   [8086] 
POP FS                        ; 0F A1                [386] 
POP GS                        ; 0F A9                [386]
POPA                          ; 61                   [186] 
POPAW                         ; o16 61               [186] 
POPAD                         ; o32 61               [386]
POPF                          ; 9D                   [186] 
POPFW                         ; o16 9D               [186] 
POPFD                         ; o32 9D               [386]
POR mmxreg,r/m64              ; 0F EB /r             [PENT,MMX]
PSLLW mmxreg,r/m64            ; 0F F1 /r             [PENT,MMX] 
PSLLW mmxreg,imm8             ; 0F 71 /6 ib          [PENT,MMX]
PSLLD mmxreg,r/m64            ; 0F F2 /r             [PENT,MMX] 
PSLLD mmxreg,imm8             ; 0F 72 /6 ib          [PENT,MMX]
PSLLQ mmxreg,r/m64            ; 0F F3 /r             [PENT,MMX] 
PSLLQ mmxreg,imm8             ; 0F 73 /6 ib          [PENT,MMX]
PSRAW mmxreg,r/m64            ; 0F E1 /r             [PENT,MMX] 
PSRAW mmxreg,imm8             ; 0F 71 /4 ib          [PENT,MMX]
PSRAD mmxreg,r/m64            ; 0F E2 /r             [PENT,MMX] 
PSRAD mmxreg,imm8             ; 0F 72 /4 ib          [PENT,MMX]
PSRLW mmxreg,r/m64            ; 0F D1 /r             [PENT,MMX] 
PSRLW mmxreg,imm8             ; 0F 71 /2 ib          [PENT,MMX]
PSRLD mmxreg,r/m64            ; 0F D2 /r             [PENT,MMX] 
PSRLD mmxreg,imm8             ; 0F 72 /2 ib          [PENT,MMX]
PSRLQ mmxreg,r/m64            ; 0F D3 /r             [PENT,MMX] 
PSRLQ mmxreg,imm8             ; 0F 73 /2 ib          [PENT,MMX]
PSUBB mmxreg,r/m64            ; 0F F8 /r             [PENT,MMX] 
PSUBW mmxreg,r/m64            ; 0F F9 /r             [PENT,MMX] 
PSUBD mmxreg,r/m64            ; 0F FA /r             [PENT,MMX]
PSUBSB mmxreg,r/m64           ; 0F E8 /r             [PENT,MMX] 
PSUBSW mmxreg,r/m64           ; 0F E9 /r             [PENT,MMX]
PSUBUSB mmxreg,r/m64          ; 0F D8 /r             [PENT,MMX] 
PSUBUSW mmxreg,r/m64          ; 0F D9 /r             [PENT,MMX]
PSUBSIW mmxreg,r/m64          ; 0F 55 /r             [CYRIX,MMX]
PUNPCKHBW mmxreg,r/m64        ; 0F 68 /r             [PENT,MMX] 
PUNPCKHWD mmxreg,r/m64        ; 0F 69 /r             [PENT,MMX] 
PUNPCKHDQ mmxreg,r/m64        ; 0F 6A /r             [PENT,MMX]
PUNPCKLBW mmxreg,r/m64        ; 0F 60 /r             [PENT,MMX] 
PUNPCKLWD mmxreg,r/m64        ; 0F 61 /r             [PENT,MMX] 
PUNPCKLDQ mmxreg,r/m64        ; 0F 62 /r             [PENT,MMX]
PUSH reg16                    ; o16 50+r             [8086] 
PUSH reg32                    ; o32 50+r             [386]
PUSH r/m16                    ; o16 FF /6            [8086] 
PUSH r/m32                    ; o32 FF /6            [386]
PUSH CS                       ; 0E                   [8086] 
PUSH DS                       ; 1E                   [8086] 
PUSH ES                       ; 06                   [8086] 
PUSH SS                       ; 16                   [8086] 
PUSH FS                       ; 0F A0                [386] 
PUSH GS                       ; 0F A8                [386]
PUSH imm8                     ; 6A ib                [286] 
PUSH imm16                    ; o16 68 iw            [286] 
PUSH imm32                    ; o32 68 id            [386]
PUSHA                         ; 60                   [186] 
PUSHAD                        ; o32 60               [386] 
PUSHAW                        ; o16 60               [186]
PUSHF                         ; 9C                   [186] 
PUSHFD                        ; o32 9C               [386] 
PUSHFW                        ; o16 9C               [186]
PXOR mmxreg,r/m64             ; 0F EF /r             [PENT,MMX]
RCL r/m8,1                    ; D0 /2                [8086] 
RCL r/m8,CL                   ; D2 /2                [8086] 
RCL r/m8,imm8                 ; C0 /2 ib             [286] 
RCL r/m16,1                   ; o16 D1 /2            [8086] 
RCL r/m16,CL                  ; o16 D3 /2            [8086] 
RCL r/m16,imm8                ; o16 C1 /2 ib         [286] 
RCL r/m32,1                   ; o32 D1 /2            [386] 
RCL r/m32,CL                  ; o32 D3 /2            [386] 
RCL r/m32,imm8                ; o32 C1 /2 ib         [386]
RCR r/m8,1                    ; D0 /3                [8086] 
RCR r/m8,CL                   ; D2 /3                [8086] 
RCR r/m8,imm8                 ; C0 /3 ib             [286] 
RCR r/m16,1                   ; o16 D1 /3            [8086] 
RCR r/m16,CL                  ; o16 D3 /3            [8086] 
RCR r/m16,imm8                ; o16 C1 /3 ib         [286] 
RCR r/m32,1                   ; o32 D1 /3            [386] 
RCR r/m32,CL                  ; o32 D3 /3            [386] 
RCR r/m32,imm8                ; o32 C1 /3 ib         [386]
RDMSR                         ; 0F 32                [PENT]
RDPMC                         ; 0F 33                [P6]
RDTSC                         ; 0F 31                [PENT]
RET                           ; C3                   [8086] 
RET imm16                     ; C2 iw                [8086]
RETF                          ; CB                   [8086] 
RETF imm16                    ; CA iw                [8086]
RETN                          ; C3                   [8086] 
RETN imm16                    ; C2 iw                [8086]
ROL r/m8,1                    ; D0 /0                [8086] 
ROL r/m8,CL                   ; D2 /0                [8086] 
ROL r/m8,imm8                 ; C0 /0 ib             [286] 
ROL r/m16,1                   ; o16 D1 /0            [8086] 
ROL r/m16,CL                  ; o16 D3 /0            [8086] 
ROL r/m16,imm8                ; o16 C1 /0 ib         [286] 
ROL r/m32,1                   ; o32 D1 /0            [386] 
ROL r/m32,CL                  ; o32 D3 /0            [386] 
ROL r/m32,imm8                ; o32 C1 /0 ib         [386]
ROR r/m8,1                    ; D0 /1                [8086] 
ROR r/m8,CL                   ; D2 /1                [8086] 
ROR r/m8,imm8                 ; C0 /1 ib             [286] 
ROR r/m16,1                   ; o16 D1 /1            [8086] 
ROR r/m16,CL                  ; o16 D3 /1            [8086] 
ROR r/m16,imm8                ; o16 C1 /1 ib         [286] 
ROR r/m32,1                   ; o32 D1 /1            [386] 
ROR r/m32,CL                  ; o32 D3 /1            [386] 
ROR r/m32,imm8                ; o32 C1 /1 ib         [386]
RSM                           ; 0F AA                [PENT]
SAHF                          ; 9E                   [8086]
SAL r/m8,1                    ; D0 /4                [8086] 
SAL r/m8,CL                   ; D2 /4                [8086] 
SAL r/m8,imm8                 ; C0 /4 ib             [286] 
SAL r/m16,1                   ; o16 D1 /4            [8086] 
SAL r/m16,CL                  ; o16 D3 /4            [8086] 
SAL r/m16,imm8                ; o16 C1 /4 ib         [286] 
SAL r/m32,1                   ; o32 D1 /4            [386] 
SAL r/m32,CL                  ; o32 D3 /4            [386] 
SAL r/m32,imm8                ; o32 C1 /4 ib         [386]
SAR r/m8,1                    ; D0 /7                [8086] 
SAR r/m8,CL                   ; D2 /7                [8086] 
SAR r/m8,imm8                 ; C0 /7 ib             [286] 
SAR r/m16,1                   ; o16 D1 /7            [8086] 
SAR r/m16,CL                  ; o16 D3 /7            [8086] 
SAR r/m16,imm8                ; o16 C1 /7 ib         [286] 
SAR r/m32,1                   ; o32 D1 /7            [386] 
SAR r/m32,CL                  ; o32 D3 /7            [386] 
SAR r/m32,imm8                ; o32 C1 /7 ib         [386]
SALC                          ; D6                   [8086,UNDOC]
SBB AL,imm8                   ; 1C ib                [8086] 
SBB AX,imm16                  ; o16 1D iw            [8086] 
SBB EAX,imm32                 ; o32 1D id            [386]
SBB r/m8,reg8                 ; 18 /r                [8086] 
SBB r/m16,reg16               ; o16 19 /r            [8086] 
SBB r/m32,reg32               ; o32 19 /r            [386]
SBB reg8,r/m8                 ; 1A /r                [8086] 
SBB reg16,r/m16               ; o16 1B /r            [8086] 
SBB reg32,r/m32               ; o32 1B /r            [386]
SBB r/m8,imm8                 ; 80 /3 ib             [8086] 
SBB r/m16,imm16               ; o16 81 /3 iw         [8086] 
SBB r/m32,imm32               ; o32 81 /3 id         [386]
SBB r/m16,imm8                ; o16 83 /3 ib         [8086] 
SBB r/m32,imm8                ; o32 83 /3 ib         [8086]
SCASB                         ; AE                   [8086] 
SCASW                         ; o16 AF               [8086] 
SCASD                         ; o32 AF               [386]
SGDT mem                      ; 0F 01 /0             [286,PRIV] 
SIDT mem                      ; 0F 01 /1             [286,PRIV] 
SLDT r/m16                    ; 0F 00 /0             [286,PRIV]
SHL r/m8,1                    ; D0 /4                [8086] 
SHL r/m8,CL                   ; D2 /4                [8086] 
SHL r/m8,imm8                 ; C0 /4 ib             [286] 
SHL r/m16,1                   ; o16 D1 /4            [8086] 
SHL r/m16,CL                  ; o16 D3 /4            [8086] 
SHL r/m16,imm8                ; o16 C1 /4 ib         [286] 
SHL r/m32,1                   ; o32 D1 /4            [386] 
SHL r/m32,CL                  ; o32 D3 /4            [386] 
SHL r/m32,imm8                ; o32 C1 /4 ib         [386]
SHR r/m8,1                    ; D0 /5                [8086] 
SHR r/m8,CL                   ; D2 /5                [8086] 
SHR r/m8,imm8                 ; C0 /5 ib             [286] 
SHR r/m16,1                   ; o16 D1 /5            [8086] 
SHR r/m16,CL                  ; o16 D3 /5            [8086] 
SHR r/m16,imm8                ; o16 C1 /5 ib         [286] 
SHR r/m32,1                   ; o32 D1 /5            [386] 
SHR r/m32,CL                  ; o32 D3 /5            [386] 
SHR r/m32,imm8                ; o32 C1 /5 ib         [386]
SHLD r/m16,reg16,imm8         ; o16 0F A4 /r ib      [386] 
SHLD r/m16,reg32,imm8         ; o32 0F A4 /r ib      [386] 
SHLD r/m16,reg16,CL           ; o16 0F A5 /r         [386] 
SHLD r/m16,reg32,CL           ; o32 0F A5 /r         [386]
SHRD r/m16,reg16,imm8         ; o16 0F AC /r ib      [386] 
SHRD r/m32,reg32,imm8         ; o32 0F AC /r ib      [386] 
SHRD r/m16,reg16,CL           ; o16 0F AD /r         [386] 
SHRD r/m32,reg32,CL           ; o32 0F AD /r         [386]
SMI                           ; F1                   [386,UNDOC]
SMSW r/m16                    ; 0F 01 /4             [286,PRIV]
STC                           ; F9                   [8086] 
STD                           ; FD                   [8086] 
STI                           ; FB                   [8086]
STOSB                         ; AA                   [8086] 
STOSW                         ; o16 AB               [8086] 
STOSD                         ; o32 AB               [386]
STR r/m16                     ; 0F 00 /1             [286,PRIV]
SUB AL,imm8                   ; 2C ib                [8086] 
SUB AX,imm16                  ; o16 2D iw            [8086] 
SUB EAX,imm32                 ; o32 2D id            [386]
SUB r/m8,reg8                 ; 28 /r                [8086] 
SUB r/m16,reg16               ; o16 29 /r            [8086] 
SUB r/m32,reg32               ; o32 29 /r            [386]
SUB reg8,r/m8                 ; 2A /r                [8086] 
SUB reg16,r/m16               ; o16 2B /r            [8086] 
SUB reg32,r/m32               ; o32 2B /r            [386]
SUB r/m8,imm8                 ; 80 /5 ib             [8086] 
SUB r/m16,imm16               ; o16 81 /5 iw         [8086] 
SUB r/m32,imm32               ; o32 81 /5 id         [386]
SUB r/m16,imm8                ; o16 83 /5 ib         [8086] 
SUB r/m32,imm8                ; o32 83 /5 ib         [386]
TEST AL,imm8                  ; A8 ib                [8086] 
TEST AX,imm16                 ; o16 A9 iw            [8086] 
TEST EAX,imm32                ; o32 A9 id            [386]
TEST r/m8,reg8                ; 84 /r                [8086] 
TEST r/m16,reg16              ; o16 85 /r            [8086] 
TEST r/m32,reg32              ; o32 85 /r            [386]
TEST r/m8,imm8                ; F6 /7 ib             [8086] 
TEST r/m16,imm16              ; o16 F7 /7 iw         [8086] 
TEST r/m32,imm32              ; o32 F7 /7 id         [386]
UMOV r/m8,reg8                ; 0F 10 /r             [386,UNDOC] 
UMOV r/m16,reg16              ; o16 0F 11 /r         [386,UNDOC] 
UMOV r/m32,reg32              ; o32 0F 11 /r         [386,UNDOC]
UMOV reg8,r/m8                ; 0F 12 /r             [386,UNDOC] 
UMOV reg16,r/m16              ; o16 0F 13 /r         [386,UNDOC] 
UMOV reg32,r/m32              ; o32 0F 13 /r         [386,UNDOC]
VERR r/m16                    ; 0F 00 /4             [286,PRIV]
VERW r/m16                    ; 0F 00 /5             [286,PRIV]
WAIT                          ; 9B                   [8086]
WBINVD                        ; 0F 09                [486]
WRMSR                         ; 0F 30                [PENT]
XADD r/m8,reg8                ; 0F C0 /r             [486] 
XADD r/m16,reg16              ; o16 0F C1 /r         [486] 
XADD r/m32,reg32              ; o32 0F C1 /r         [486]
XBTS reg16,r/m16              ; o16 0F A6 /r         [386,UNDOC] 
XBTS reg32,r/m32              ; o32 0F A6 /r         [386,UNDOC]
XCHG reg8,r/m8                ; 86 /r                [8086] 
XCHG reg16,r/m8               ; o16 87 /r            [8086] 
XCHG reg32,r/m32              ; o32 87 /r            [386]
XCHG r/m8,reg8                ; 86 /r                [8086] 
XCHG r/m16,reg16              ; o16 87 /r            [8086] 
XCHG r/m32,reg32              ; o32 87 /r            [386]
XCHG AX,reg16                 ; o16 90+r             [8086] 
XCHG EAX,reg32                ; o32 90+r             [386] 
XCHG reg16,AX                 ; o16 90+r             [8086] 
XCHG reg32,EAX                ; o32 90+r             [386]
XLATB                         ; D7                   [8086]
XOR AL,imm8                   ; 34 ib                [8086]
XOR AX,imm16                  ; o16 35 iw            [8086]
XOR EAX,imm32                 ; o32 35 id            [386]
XOR r/m8,reg8                 ; 30 /r                [8086] 
XOR r/m16,reg16               ; o16 31 /r            [8086] 
XOR r/m32,reg32               ; o32 31 /r            [386]
XOR reg8,r/m8                 ; 32 /r                [8086] 
XOR reg16,r/m16               ; o16 33 /r            [8086] 
XOR reg32,r/m32               ; o32 33 /r            [386]
XOR r/m8,imm8                 ; 80 /6 ib             [8086]
XOR r/m16,imm16               ; o16 81 /6 iw         [8086]
XOR r/m32,imm32               ; o32 81 /6 id         [386]
XOR r/m16,imm8                ; o16 83 /6 ib         [8086]
XOR r/m32,imm8                ; o32 83 /6 ib         [386]
